***Պլասմասե աղբարկղ 1100լ***

Ծավալը՝ 1100լ

Երկարությունը՝ 1260 մմ ±5%

Երկարությունը՝ 1377 մմ ±5% ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները

Խորությունը՝ 1077 մմ ±5%

Բարձրությունը՝ 1369 մմ ±5%

Քաշը՝ 50 կգ ±5%

Բեռնատարողությունը՝ առավելագույնը 440կգ

Գույնը՝ կանաչ

Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ

Գործարանային երաշխիքը՝ 1 տարի

Աղբարկղի նկարագրությունը՝

Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները համապատասխանում են EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին:

Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն։

Աղբարկղը տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով։ Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից է, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով։ Անիվներից 2-ը ունենան արգելակման համակարգ։ Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ։ Անվադողերը /անիվները/ ունենան փոխարինման հնարավություն։ Աղբամանը ունի լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար։ Վերևի մասում ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն երեք բռնակ, երկուսը՝ կողային, մեկը՝ ճակատային։

Աղբարկղը պետք է ունենա EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է ±5%: Նշված շեշումները չեն թուլատրվում աղբարկղերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը պետք է լինի առնվազն 1100լ։ Աղբարկղը նոր է, արտադրությունը 2023թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: Աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում։

